{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["A标段","B标段","C标段"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段","index":0,"n_rows":13,"n_cols":13,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,0,2,3],[6,1,6,3],[6,9,6,12],[7,0,7,9],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,3],[12,9,12,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["报 价 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["比选编号：长招办询2024-008",{"$nulls":11},"A标段"]
["序号","物料代码","物料名称","规格/型号","技术要求","单位","数量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注"]
[1,null,"加压风机（改造）","D290-13G","介质：转炉煤气，最大输送量：400m3/min，工作温度：＜100℃，升压能力：21KPa，额定转速：2950r/min，配套电机功率电压：200KW  380V/AC.","台",4]
[2,null,"永磁联轴器","YLBD-470N","适配功率/转速：200KW/3000rpm，适配扭矩：640Nm（额定）/960Nm（最大）","套",4]
[null,"合计",{"$nulls":4},8,null,0]
["总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
[]
["报价人（章）：",{"$nulls":8},"2024年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"B标段","index":1,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,0,2,3],[8,1,8,3],[8,9,8,12],[9,0,9,9],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,3],[14,9,14,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["报 价 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["比选编号：长招办询2024-008",{"$nulls":11},"B标段"]
["序号","物料代码","物料名称","规格/型号","技术要求","单位","数量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注"]
[1,null,"低压进线柜","GGD3 800*800*2200(宽*深*高)","SS2409-D1","台",2]
[2,null,"低压母联柜","GGD3 1000*800*2200(宽*深*高)","SS2409-D1","台",1]
[3,null,"低压变频柜","GGD3 1000*800*2200(宽*深*高)","SS2409-D1","台",2]
[4,null,"低压变频柜","GGD3 1000*800*2200(宽*深*高)厂家实测低压母线桥接线位置","SS2409-D1","台",2]
[null,"合计",{"$nulls":4},7,null,0]
["总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
["    3、本标段要求为整体中标"]
["报价人（章）：",{"$nulls":8},"2024年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"C标段","index":2,"n_rows":18,"n_cols":13,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,0,2,3],[11,1,11,3],[11,9,11,12],[12,0,12,9],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,3],[17,9,17,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["报 价 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["比选编号：长招办询2024-008",{"$nulls":11},"C标段"]
["序号","物料代码","物料名称","规格/型号","技术要求","单位","数量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注"]
[1,null,"FIJ测管流量计","FJPE1-D1420×8/Y/1/ib/CS 管径：D1420×8  工作压力：2-3kPa  介质：转炉煤气  介质温度：80℃  刻度流量：80000Nm3/h   最大流量：70000Nm3/h  常用流量：50000Nm3/h  输出：4～20mA 防护等级：IP65  防爆型 带差压变送器  带三阀组及安装附件","SS2409-K1  图位号：FT-101  转炉煤气加压风机进口流量","台",1]
[null,null,"热电阻","与流量计成套供货 Pt100 带安装附件","图位号：TE-101","支",1]
[null,null,"压力变送器","与流量计成套供货 带安装附件  二线制 输出：4～20mA 防爆型","图位号：PT-101","台",1]
[2,null,"FJP测管流量计","FJPE1-D1420×8/Y/1/ib/CS  管径：D1420×8  工作压力：15kPa   介质：转炉煤气  介质温度：80℃  刻度流量：80000Nm3/h  最大流量：70000Nm3/h  常用流量：50000Nm3/h  输出：4～20mA 防护等级：IP65  防爆型 带差压变送器  带三阀组及安装附件","SS2409-K1  图位号：FT-102  转炉煤气加压风机出口流量","台",1]
[null,null,"热电阻","与流量计成套供货 Pt100 带安装附件","图位号：TE-102","支",1]
[null,null,"压力变送器","与流量计成套供货 带安装附件  二线制 输出：4～20mA 防爆型","图位号：PT-102","台",1]
[3,null,"室外型防爆壁挂仪表箱","宽×高×深（400×550×300） 防爆等级：EXdⅡCT4  含壁挂安装支架等附件  仪表箱内原理接线图和设备见：附图1","SS2409-K1  图位号：1YP","面",1]
[null,"合计",{"$nulls":4},7,null,0]
["总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
["    3、本标段要求为整体中标"]
["报价人（章）：",{"$nulls":8},"2024年  月  日于首钢长钢"]