{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["A标段","B标段"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,2],[17,1,17,2],[17,8,17,11],[18,0,18,8],[20,0,20,11],[21,0,21,11],[22,6,22,8],[22,9,22,11],[23,0,23,2],[23,8,23,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2024-055",{"$nulls":10},"A标段"]
["序号","物料代码","物料名称","技术要求","单位","招标量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注"]
[1,"S24039375","ABB六轴机器人系统及耐热抓手系统","采用ABB机器人六轴伺服马达控制，每个轴都有制动。具有独立的电控柜，控制系统具有绝对位置记忆、软件PLC（选项）功能\n机器人负载：60kg；工作范围：2.05m；重复定位精度：0.06m；防护等级：IP67,抓手采用耐热钢加工（耐热温度400℃）,能实现机械手在高温炉内对试样的抓取与摆放,同时，ABB机器人也加装耐热防火衣（辐射温度300℃），保护ABB机器人。","套",1,{"$nulls":5},"详见技术规格书"]
[2,"S24039376","试验软件自动数据软件控制调度系统","采用目前国际先进的技术。功能强大、数据处理准确、操作简单、使用维护方便。数据传输稳定且抗干扰能力强；传输距离远，能实现远程控制。","套",1,{"$nulls":5},"详见技术规格书"]
[3,"S24039377","数据联网通讯系统","操作软件能对设备的控制和参数设置，并可通过网络上传服务器，实现试验室数据联网。","套",1,{"$nulls":5},"详见技术规格书"]
[4,"S24039378","PLC中央控制系统及电路控制系统","软件写在控制系统中的PLC内，由液晶显示器和操作人员进行交互。操作人员将试样信息输入到显示器内后，软件根据试样信息进行计算，然后发出指令。","套",1,{"$nulls":5},"详见技术规格书"]
[5,"S24039379","油路阀组及油路信号反馈系统","油源部分由油泵电机、换向阀、阀块、过滤器等几部分组成。主要为液压缸提供可控压力高压油。","套",1,{"$nulls":5},"详见技术规格书"]
[6,"S24039380","箱式电阻炉改造自动开关门","自动开关门，采用气缸控制，配合耐高温气管，与机器人联动，完成自动开门、关门功能。","套",1,{"$nulls":5},"详见技术规格书"]
[7,"S24039381","试样料架及工作台","料架为工业铝合金承载试样料架。按照规定位置放置好后，由机械手将试样杆夹持送至高温箱内。工作台为试样锻后观察平台是一个单层大面积平台，并保留足够的夹持和调整空间。","套",1,{"$nulls":5},"详见技术规格书"]
[8,"S24039382","研华工控机","计算机主要用于顶锻空间的调整、试样信息采集、信息联网、试样温度记录等，并和PLC控制器通讯。研华工控机配置：CPU：I3-10100;运行内存：8G；硬盘：1T+120GSSD    2G独立显卡；自带Win10操作系统；23寸显示器","套",1,{"$nulls":5},"详见技术规格书"]
[9,"S24039383","安全装置及防护系统","本防护装置包括安全报警、安全防护栏等。同时配有计算机软件对门禁系统的权限设置功能，满足企业对设备工作区域的权限管理要求。机器人夹爪配备防碰撞功能。人员进出机械手作业区域，设备停止运行并报警。机械手安全围栏支架由工业安全围栏制成。工业机器人工作区域有光电安全防护装置，只有专业人员检修点检调试才可以进入该区域。视频监控1套，空调1台。","套",1,{"$nulls":5},"详见技术规格书"]
[10,"S24039384","终端测温反馈系统","1）连续测温装置安装于ABB机器人系统上对试样温度检测为无接触。2）主要用于试样表面温度检测，通过ABB机器人系统实时反馈试验表面温度到总控系统，便于总控系统及时按排自动试验系统进行检测。3）具备设置警戒温度提醒功能，当试样表面温度降至规定温度范围内，自动反馈至控制系统驱使自动拉伸系统进行试验。4）温度范围：300-1400℃；5）响应时间：10ms(95%)；6）系统精度：±0.5%±2℃；7）重复性：±0.3%±2℃","套",1,{"$nulls":5},"详见技术规格书"]
[11,"S24039385","氧化皮清洁收集系统","本装置包括自动清理装置和收集装置两部分。每次试验结束后，自动清理装置启动，将工作台试样放置区域清扫一遍， 将氧化皮清理至工作台的后面，进入收集箱，收集箱需要定期清理","套",1,{"$nulls":5},"详见技术规格书"]
[12,"S24039386","顶锻试样专用锯",null,"套",1]
[13,"S24039387","试样识别激光刻印装置","快速自动切割装置， 根据数据库要求自动切割指定尺寸的试样长度，并且自主识别切割完成试样位置，发出指令配合六轴ABB机器人自动抓取切割完成后的试样到指定试样料盘内。试样切割能力：≤50mm；切割试样速度：最大试样50mm不超过15秒。","套",1]
[null,"合计",{"$nulls":3},13]
["总价：   佰    拾   万   仟  佰   拾   元整（大写） ",{"$nulls":8},"¥           元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
["    3、报价文件中须附带报价产品详细技术参数。"]
["报价人（章）：",{"$nulls":7},"2024年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"B标段","index":1,"n_rows":23,"n_cols":13,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[2,0,2,3],[16,1,16,2],[16,9,16,12],[17,0,17,9],[19,0,19,11],[20,0,20,11],[21,7,21,9],[21,10,21,11],[22,0,22,2],[22,9,22,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2024-055",{"$nulls":11},"B标段"]
["序号","物料代码","物料名称","型号规格","技术要求","单位","招标量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注"]
[1,"S24039390","高炉风动系统改造","全自动型","详见技术规格书","套",2,{"$nulls":5},"将现高炉风动手动收发柜改造为自动收发柜，高炉风动管道利旧改造，含高炉炉前离线开闭盖机2台及风动改造配套的泄压装置、光电装置、三通装置、油水分离器、弯管、直管、管套、法兰。"]
[2,"S24039391","新建混铁炉自动风动系统","全自动型","详见技术规格书","套",1,{"$nulls":5},"含离线开闭盖机2台及风动配套的泄压装置、光电装置、三通装置、油水分离器、弯管、直管、管套、法兰。"]
[3,"S24039392","精炼渣转运系统",null,"详见技术规格书","套",1,{"$nulls":5},"精炼渣转运系统：样品接收工位1个、对接和澳快分系统精炼风动自动收发柜，接收工位转运皮带（现场定制）、提升装置，含传感器、支架及安全防护栏。"]
[4,"S24039393","尾柄剪切机","液压型","详见技术规格书","台",2,{"$nulls":5},"适用于φ25～40mm，厚度10～15mm球拍样，样品材质为中低碳钢，配砂带机。"]
[5,"S24039394","铣样机","生铁型","详见技术规格书","套",1,{"$nulls":5},"单头全自动可编程控制。加工样品：生铁；样品形状：球拍样、无柄矮圆柱样、图章样；样品尺寸：高度：8～50mm，直径：28～52mm；样品硬度：最大64HRC。"]
[6,"S24039395","全自动渣样机","破碎、去磁、研磨、压片","详见技术规格书","套",1,{"$nulls":5},"适用于冶炼系统炉渣样品现场取样后的颗粒状、块状样品（≤20mm）的输入、破碎、去磁、研磨、去磁、粉末样保留及压片输出，可直接接驳自动型X射线荧光光谱仪，也适用于烧结矿、球团等干燥样品。"]
[7,"S24039396","除尘机组及管路","滤芯反吹型","详见技术规格书","套",1]
[8,"S24039397","自动化配套设备",null,"详见技术规格书","套",1,{"$nulls":5},"含CCD摄像机扫描样品缺陷，测温冷却装置、储存15位以上标准样品台，样品接收工位、样品等待位、人工干预位、激光打码机、残样收集装置、电脑（i5处理器,8G内存配置）+触摸屏+键盘鼠标样品录入装置"]
[9,"S24039398","机器人系统",null,"详见技术规格书","套",1,{"$nulls":5},"六轴机械臂，含底座及防撞装置，主流品牌（ABB、FANUC等），半径1.65m以上，定位精度0.04mm，配套专用夹爪，夹取重量＞12kg。配备安全护栏及连锁保护装置。"]
[10,"S24039399","电气控制系统(硬件及集成控制软件统)",null,"详见技术规格书","套",1,{"$nulls":5},"包括电气控制柜和各种线路。PLC采用西门子 S7-1200及以上模块，上位机为i5处理器，8G内存，1T以上硬盘，23.5英寸液晶彩显，主流中文操作系统以上控制用计算机，控制用光电传感器应采用欧姆龙等一线品牌，控制电缆、光缆、网络设备满足现场温度、移动、粉尘、连续运行等要求。集成控制软件系统含PLC及上位机软件、炼钢物流网信息系统接口、检化验计质量信息系统接口、炼钢炉前快分系统接口、X射线荧光光谱仪(自动型)接口、风动送样系统接口、网络中心接口,软件具备流程状态管理，根据设备状态和样品优先类型进行样品调度，异常信息管理，故障诊断提示、进度及结果管理、用户管理、日志管理、报表查询、网络对接等功能，保证系统运行稳定、安全，满足无人化需求。"]
[11,"S24039400","操作台等辅助材料",null,"详见技术规格书","套",1,{"$nulls":5},"配置操作台1套、电脑椅2把及设备调试和试运行期间所需的专用工具、专用风动样盒50个、高炉生铁取样模具20套、高炉生铁铣样样托30个。"]
[12,"S24039401","与计质量系统对接",null,"详见技术规格书","项",1,{"$nulls":5},"高炉风动送样系统、混铁炉风动送样系统的送检样品信息及X射线荧光光谱仪(自动型)样品检测结果均要实现与计质量系统的数据对接，保证风动送样系统任务信息与铁、渣自动分析系统、计质量系统有序衔接、顺畅运行，检测数据及时上传。"]
[null,"合计",{"$nulls":4},14]
["总价：   佰    拾   万   仟  佰   拾   元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥           元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
["    3、报价文件中须附带报价产品详细技术参数。"]
["报价人（章）：",{"$nulls":8},"2024年  月  日于首钢长钢"]